**INOX B 19/9 Nb**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh:** | Elektroda |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Normy:** |
|   | Norma | Číslo | Označení |
|   | AWS | A 5.4 | E 347 15 |
|   | DIN | 8556 | E 19.9 Nb B 20+ |
|   | EN | 1600 | E 19 9 Nb B 22 |
|   | ISO | 3581 | E 19.9 Nb B 20+ |
|   | JUS | C.H3.017 | E 19 9 Nb B 20+ |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poloha svařování:** |   |
|   | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\INOX B 19-9 Nb_1.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikální hodnoty:** |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Obal/náplň | bázický |
|   | Teplota sušení | 300 °C/2h |
|   | Svařovací proud | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\INOX B 19-9 Nb_2.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Použití pro:** |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Vysokolegované |

|  |
| --- |
| **Typické chemické složení v %:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | C | 0.06 | Si | 0.40 | Mn | 1.00 | Cr | 19.0 | Ni | 10.0 |   |
|   | Nb | > 8C |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Typické mechanické hodnoty:** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Teplota | [°C] | 20 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Rm | [MPa] | 590 - 690 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Rp02 | [MPa] | > 390 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | A5 | [%] | > 30 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | KV | [J] | > 65 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Rozměry a balení:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Průměr [mm] | Délka [mm] | Balení | Hmotn. balení [kg] | [ks] v balení | Hmotn. 1 kusu [g] | Hmotn. 1000 ks [kq] | Krabiček /kartón [ks] | Hmotn. kartónu [kg] | Objednací číslo |   \*)  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 2.00 | 250 | pouzdro | 3.50 |   |   |   | 4 | 14 |   | C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 2.50 | 300 | pouzdro | 4.00 |   |   |   | 4 | 16 |   | C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 3.25 | 350 | pouzdro | 4.50 |   |   |   | 4 | 18 |   | C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 4.00 | 350 | pouzdro | 4.50 |   |   |   | 4 | 18 |   | C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 5.00 | 350 | pouzdro | 4.50 |   |   |   | 4 | 18 |   | C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Použití:** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Ni stabilizovaná bazická elektroda pro svařování stabilizovaných a nestabilizovaných nerez ocelí. Odolná MKK do teploty 400 °C. Vysoká tažnost a odolnost proti vzniku trhlin ve svarovém kovu. |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |